**TABELA ZESTAWCZA WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ**

| **NR** | **NAZWA POMIESZCZENIA** | **POW.** | **H** | **WYKOŃCZENIE ŚCIAN** | **WYKOŃCZENIE POSADZKI** | **WYKOŃCZENIE SUFITU** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIWNICA** | | | | | | | |
| 0.01 | KLATKA SCHODOWA | 13,71 | - | Ściany malowane farbą akrylową– zachować istniejący pas z płytek ceramicznych. Schemat malowania taki jak na korytarzach (dół w kolorze zielonym, góra w kolorze jasnoszarym) | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową | Balustradę schodową należy wymienić lub uzupełnić w taki sposób aby maksymalny prześwit między elementami wynosił 12cm |
| 0.02 | KORYTARZ | 10,90 | 2,40 | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.03 | KORYTARZ | 12,57 | 2,40 | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.04 | PRZEDSIONEK | 4,26 | 2,40 | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.05 | SZATNIA OPIEKUNEK ŻŁOBKOWYCH | 20,45 | 2,40 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 09A | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.06 | TOALETA | 3,24 | 2,40 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 09A | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.07 | KUCHNIA | 30,92 | 2,80 | Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM.  Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM. | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową | Ze względów higienicznych kanały wentylacji mechanicznej należy obudować. |
| 0.08 | ROZDZIELNIA POSIŁKÓW (GŁÓWNA) | 13,91 | 2,30 | Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM.  Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM. | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.09 | ZMYWALNIA NACZYŃ | 12,09 | 2,30 | Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM.  Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM. | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.10 | KORYTARZ | 13,40 | 2,20 | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM. | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.11 | OBIERALNIA WARZYW | 8,64 | 2,20 | Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM.  Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM. | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową | Na ścianie przyległej do terenu zewnętrznego w miejscach widocznej degradacji tynku należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych.  Ze względów higienicznych kanały wentylacji mechanicznej należy obudować. |
| 0.12 | MAGAZYN JAJ | 10,75 | 2,38 | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze BIAŁYM. Należy zastosować farbę przepuszczającą parę wodną. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową | Ze względu na zły stan tynków w całym pomieszczeniu należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych.  Ze względów higienicznych kanały wentylacji mechanicznej należy obudować. |
| 0.13 | MAGAZYN WARZYW | 5,91 | 2,22 | Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM.  Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM. | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową | Na ścianie przyległej do terenu zewnętrznego w miejscach widocznej degradacji tynku należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych.  Ze względów higienicznych kanały wentylacji mechanicznej należy obudować. |
| 0.14 | WENTYLATORNIA | 32,44 | 2,22 | Ściany malowane na biało. | ISTNIEJĄCA – posadzka betonowa. Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową | Na ścianie przyległej do terenu zewnętrznego w miejscach widocznej degradacji tynku należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych. |
| 0.15 | MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH | 9,14 | 2,22 | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM. | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.16 | SZATNIA PERSONELU KUCHNI | 8,81 | 2,22 | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM. | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.17 | UMYWALNIA PERSONELU KUCHNI | 5,29 | 2,22 | Wykończenie ścian według rysunku 09A | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.18 | POM. NA ODPADY | 2,49 | 2,22 | Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM.  Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM. | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.19 | POM. TECHNICZNE | 6,08 | 2,35 | Ściany malowane na biało. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.20 | KORYTARZ | 24,63 | 2,35 | Ściany malowane na biało. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową | Na ścianie przyległej do terenu zewnętrznego w miejscach widocznej degradacji tynku należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych. |
| 0.21 | PRALNIA | 12,23 | 2,35 | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.22 | WĘZEŁ CIEPLNY | 22,11 | 2,40 | Ściany malowane na biało. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji (wymienić pęknięte lub odspojone płytki). | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową. Strop zabezpieczyć do odporności REI 120 |  |
| 0.23 | POM. GOSPODARCZE | 28,26 | 2,35 | Ściany malowane na biało. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.24 | KORYTARZ | 13,02 | 2,35 | Ściany malowane na biało. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.25 | KORYTARZ | 5,23 | 2,35 | Ściany malowane na biało. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową | Ze względu na zły stan tynków w całym pomieszczeniu należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych. |
| 0.26 | KORYTARZ | 20,10 | 2,34 | Ściany malowane na biało. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową | Na ścianie przyległej do terenu zewnętrznego w miejscach widocznej degradacji tynku należy zastosować kompletny system tynków renowacyjnych. |
| 0.27 | POM. WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA | 13,99 | 2,34 | Ściany malowane na biało. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.28 | POM. WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA | 10,30 | 2,34 | Ściany malowane na biało. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.29 | POM. WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA | 7,98 | 2,34 | Ściany malowane na biało. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| 0.30 | POM. WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA | 35,65 | 2,34 | Ściany malowane na biało. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Tynkowany strop żelbetowy / ceramiczny malowany na biało farbą akrylową |  |
| **PARTER** | | | | | | | |
| 1.01 | PRZEDSIONEK | 5,36 | 3,30 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 10A | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30.  Sufit malowany na biało. |  |
| 1.02 | KORYTARZ | 27,20 | 3,70 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 10A | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30.  Sufit malowany na biało. |  |
| 1.03 | KORYTARZ | 8,83 | 3,70 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 11A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30.  Sufit malowany na biało. |  |
| 1.04 | ADMINISTRACJA | 15,19 | 3,70 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 11A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30.  Sufit malowany na biało. |  |
| 1.05 | POKÓJ DYREKTORA | 15,25 | 3,70 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 11A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30.  Sufit malowany na biało. |  |
| 1.06 | ROZDZIELNIA POSIŁKÓW | 6,88 | 3,70 | Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM.  Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM. | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30.  Sufit malowany na biało. |  |
| 1.07 | WÓZKOWNIA | 14,19 | 3,70 | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM. | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30.  Sufit malowany na biało. |  |
| 1.08 | SZATNIA | 44,56 | 3,70 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 12A | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji.  Miejscowo, w miejscu wyburzonych ścianek działowych należy uzupełnić płytki dobierając je kolorem i rozmiarem do istniejących. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30.  Sufit malowany na biało. |  |
| 1.09 | KORYTARZ | 20,48 | 3,90 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 12A | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30.  Sufit malowany na biało. |  |
| 1.10 | SALA GR.STARSZEJ 1 | 80,54 | 3,39 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 13A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI60.  Sufit malowany na biało. |  |
| 1.11 | TOALETA GR. STARSZEJ 1 | 11,41 | 3,39 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 13A | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI60.  Sufit malowany na biało. |  |
| 1.12 | SALA GR.STARSZEJ 2 | 81,71 | 3,39 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 14A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI60.  Sufit malowany na biało. |  |
| 1.13 | TOALETA GR. STARSZEJ 2 | 11,26 | 3,39 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 14A | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI60. Sufit malowany na biało. |  |
| 1.14 | POM. PORZĄDKOWE | 4,95 | 3,70 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 15A | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 1.15 | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 5,90 | 3,70 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 15A | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 1.16 | TOALETA PERSONELU | 4,86 | 3,70 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 15A | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 1.17 | KLATKA SCHODOWA | 18,11 | - | Ściany malowane farbą akrylową– zachować istniejący pas z płytek ceramicznych. Schemat malowania taki jak na korytarzach (dół w kolorze zielonym, góra w kolorze jasnoszarym) | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. | Balustradę schodową należy wymienić lub uzupełnić w taki sposób aby maksymalny prześwit między elementami wynosił 12cm.  Przy zejściu do piwnicy zamontować otwieraną barierkę zabezpieczającą przed omyłkowym zejściem podczas ewakuacji. |
| 1.18 | KORYTARZ | 7,34 | 3,70 | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM. | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 1.19 | KORYTARZ | 5,48 | 3,70 | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze JASNOSZARYM. | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 1.20 | SALA ĆWICZEŃ | 25,16 | 3,70 | Ściany malowane farbą odporną na szorowanie w kolorze BIAŁYM. | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 1.21 | POM. SOCJALNE | 10,89 | 3,70 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 16A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 1.22 | IZOLATKA | 7,89 | 3,30 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 16A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 1.23 | LOGOPEDA/PSYCHOLOG | 17,89 | 3,30 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 16A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| **PIĘTRO** | | | | | | | |
| 2.01 | KLATKA SCHODOWA | 11,65 | - | Ściany malowane farbą akrylową – zachować istniejący pas z płytek ceramicznych. Schemat malowania taki jak na korytarzach (dół w kolorze zielonym, góra w kolorze jasnoszarym) | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało.  Klapę wyłazową na dach wymienić na klapę o odporności EI15. | Balustradę schodową należy wymienić lub uzupełnić w taki sposób aby maksymalny prześwit między elementami wynosił 12cm.  Na górnej krawędzi spocznika piętrowego balustradę podwyższyć aż do sufitu. |
| 2.02 | KORYTARZ | 15,48 | 3,30 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 17A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 2.03 | SALA GRUPY ŚREDNIEJ | 63,21 | 3,30 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 18A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 2.04 | POM. PORZĄDKOWE | 3,05 | 3,00 | Zachować istniejące płytki na ścianach. Powyżej ścianę pomalować na biało. | ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju.  Posadzkę należy poddać renowacji | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 2.05 | SALA GRUPY NAJMŁODSZEJ | 43,00 | 2,90 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 19A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 2.06 | SYPIALNIA GRUPY NAJMŁODSZEJ | 26,40 | 3,30 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 19A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 2.07 | PRZEWIJAK | 5,34 | 3,30 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 20A | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 2.08 | TOALETA GRUPY NAJMŁODSZEJ I ŚREDNIEJ | 16,09 | 3,30 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 20A | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 2.09 | ROZDZIELNIA POSIŁKÓW | 5,30 | 3,30 | Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie, układane na kleju. Kolor bazowy płytek: BIAŁY lub JASNOSZARY. Fuga w kolorze JASNOSZARYM.  Powyżej ściany malowane farbą zmywalną kolorze JASNOSZARYM. | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 2.10 | SALA GRUPY MŁODSZEJ | 41,80 | 2,90 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 21A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 2.11 | SYPIALNIA GRUPY MŁODSZEJ | 26,20 | 2,90 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 22A | Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10 mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm.  Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części. | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |
| 2.12 | TOALETA GRUPY MLODSZEJ | 10,36 | 2,80 | Ściany malowane farbą akrylową - kolorystyka ścian według rysunku 22A | Płytki gresowe układane na kleju.  Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09.  Kolor płytek : SZARY  Kolor fugi: SZARY (dobrany do koloru płytek) | Sufit podwieszany z płyty GKF o odporności ogniowej EI30. Sufit malowany na biało. |  |

UWAGI DODATKOWE:

* w piwnicach na ścianach noszących ślady zawilgocenia należy skuć istniejące tynki i zastosować kompletny system tynku renowacyjnego (np. w technologii Remmers). Do malowania wewnętrznego w piwnicach na tynkach renowacyjnych stosować farbę przepuszczającą parę wodną (np. Sanierputzfarbe firmy Remmers)
* po demontażu sufitów podwieszonych na parterze należy zweryfikować rodzaj stropów (prawdopodobnie część starych stropów drewnianych została wymieniona na stropy żelbetowe) – w pomieszczeniach przekrytych stropami żelbetowymi sufity podwieszane na parterze nie muszą posiadać odporności ogniowej.
* W salach dla dzieci miejscowo na ścianach zaprojektowano położenie tapet – wzór i umieszczenie tapety według rysunków aranżacji pomieszczeń
* **Wszystkie podane nazwy własne produktów, kolorów według wzorników producentów itp. należy traktować jako przykładowe – dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o nie gorszych parametrach i jak najbardziej zbliżonym wyglądzie.**
* Na rysunkach aranżacji pomieszczeń w opisie malowania ścian zastosowano zapis: *farba lateksowa do ścian i sufitów głęboki mat z powłoką ceramiczną o wysokiej odporności na zabrudzenia, wybłyszczenia* – zgodnie z życzeniem Inwestora należy zastosować farbę emulsyjną akrylową zachowując podaną kolorystykę.